警 示 通 报

第6期

四平市安全生产委员会办公室 2023年7月6日

四平市安委会办公室关于湖北省武汉市

一井下作业中毒事故的警示通报

6月17日，湖北省武汉市长征二路一施工队在污水井下作业时发生沼气中毒事故，造成2人死亡。为深刻吸取教训，举一反三，进一步加强有限空间作业安全风险防范，严防类似事故在我省发生，按照省委、省政府工作部署，现提出以下工作要求。

一要进一步提高政治站位。夏季气温高、湿度大、有毒有害气体极易挥发聚集，加之汛期来临，各地陆续清理城市地下排水管网，有限空间作业事故多发易发，安全风险隐患加大。5月28日，安徽省桐城市发生一起有限空间事故，造成3人死亡、1人受伤；5月18日，广东省湛江市一工贸企业发生较大中毒事故，造成4人死亡；5月7日，甘肃省临夏经济开发区一生物制品有限责任公司发生中毒事故，造成4人死亡、2人受伤。这几起事故都是作业人员在防护措施不到位的情况下进入有限空间造成中毒，救援人员未落实安全防护措施盲目施救，造成人员伤亡。各县（市）区、各有关部门要切实提高政治站位，坚决扛起防范化解重大风险政治责任，充分认识到当前有限空间事故防控基础依然薄弱的严峻形势，结合有限空间季节性、规律性特点，采取针对性措施，进一步压紧压实属地党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，坚决防范遏制有限空间事故发生。

二要深入开展排查整治。各县（市）区、各有关部门要认真落实市安委办《有毒有害气体安全防范模板集》的要求，结合本辖区实际，将有限空间纳入全市重大隐患排查整治行动的重要内容。按照国家“有限空间四条”和我省有限空间作业“十个必须”规定要求，重点关注城市地下排水管网、污水井、下水道、沼气池等地下有限空间，严厉打击有限空间有毒气体未检测、可燃物质未清除等违规作业、冒险作业等行为。要督促化工、石油开采、采矿、冶炼、造纸、食品加工、制冷、屠宰加工、市政设施建设等行业领域企业严格落实有限空间作业“先检测、后监护、再进入”要求，加强有害物质浓度检测和机械通风，强化有限空间作业审批和安全设施监管；要督促企业按要求配备气体检测报警仪、空气呼吸器、安全带、安全绳、救生梯、通讯设备等装备，强化有限空间事故应急处置，科学组织救援，严防施救不当导致伤亡扩大。

三要加强安全宣传引导。各县（市）区、各有关部门要在全国“安全生产月”期间广泛开展“有限空间作业安全专题宣传活动”，通过专题培训、现场观摩、企业走访、专家指导服务等方式，积极推动相关企业、单位学习安全生产法律法规，加强有限空间作业安全管理，定期开展应急救援演练，提高从业人员安全防范意识和应急能力。要广泛利用报纸、广播、电视、抖音、宣传栏、微信等媒介，组织开展有声有色、群众喜闻乐见的安全宣传活动，突出有限空间基本知识、作业规程、风险辨识和科学施救等内容的宣传。要充分发挥媒体监督和社会监督作用，着力宣传安全生产举报渠道和奖励机制，发动群众自觉查找身边的有限空间安全隐患。

各县（市）区、各有关部门要将警示通报要求传达至各县（市）区、各行业领域涉及有限空间作业的企业，督促企业单位真汲取教训，真举一反三，真自查自改。

四平市安全生产委员会办公室

2023年7月6日

（此件依申请公开）

|  |
| --- |
| 四平市安全生产委员会办公室　 2023年7月6日印发 |

（共印30份）